LINK 	 Name der Firma 	 Datum 	 Projektname 	 Bauvorhaben 	 Straße 	 PLZ/ Ort 	 Telefon 	 Auftraggeber / Bauherr 	 Name 	 Gebäudedaten 	 Ort 	 Standort 	 Breitengrad: 	 Längengrad: 	 Höhenlagen: 	 Wetterdaten 	 Globalstrahlung 	 Diffusionsstrahlung 	 Inbetriebnahme/Einspeise-Stromzähler 	 Tag der Inbetriebnahme: 	 Einspeise-Stromzähler Reg.-Nr.: 	 Zählerstand bei Übergabe: 	 Photovoltaik_Anlage Nummer: 	 Auslegung Feld 	 Gesamt-Nennleistung 	 Anzahl der Module 	 Stück 	 Modultyp 	 Ausrichtung 	 Dachneigung 	 Modulfeld 	 Bruttogesamtfläche 	 Nennleistung 	 Anstellwinkel 	 Energieproduktion DC 	 Energieproduktion AC 	 Performance Ratio 	 Spezifische Leistung 	 Max. jährliche Energieeinspeisung 	 Max. jährlich vermiedene CO2-Emission 	 Übersicht Anlagendefinition 	 Hersteller 	 Wechselrichter 	 Anzahl Wechselrichter 	 Max. Leistung Wechselrichter DC 	 Nominale Leistung Wechselrichter AC 	 Max. Spannung Wechselrichter DC 	 Max. Strom Wechselrichter DC 	 Min. Spannung Wechselrichter AC 	 Max. Spannung Wechselrichter AC 	 MPP-Tracker 	 Anzahl Stränge 	 Module pro Strang 	 Module gesamt 	 Ertrag Photovoltaik AC 	 Einstrahlung in Modulebene 	 Ertrag Photovoltaik DC 	 Vorbemerkung: 	 Die prognostizierte Einspeisevergütung der berechneten Anlage wurde über nachfolgende Faktoren ermittelt: 	 Anlagenart: 	 Datum der Inbetriebnahme: 	 Installierte Leistung der Anlage: 	 Prognostizierter Jahresertrag: 	 Staffelung der Einspeisevergütung: 	 bis 	 Bei einer Volleinspeisung des gesamten Jahresertrages der simulierten Anlage mit einer Gesamtleistung von 	 ergäbe sich eine durchschnittliche Vergütung je eingespeister kWh von 	 Dies entspricht einer prognostizierten, jährlichen Einspeisevergütung von 	 ohne Berücksichtigung des eventuellen Eigenverbrauchs. 	 Seite 	 Für die Richtigkeit der Angaben und Resultate besteht kein Haftungsanspruch gegenüber der Data Design System GmbH, deren Vertriebspartnern oder dem SPF. 	 A 	 V 	 m² 	 kWp 	 W 	 kW 	 ° 	 kWh 	 kWh/kWp/a 	 kg 	 Anzahl Module aller Felder 	 Gesamte Nennleistung aller Felder 	 Euro 	 Scheinleistung 	 Blindleistung 	 Senkung des Strombezugs um: 	 Horizontlinie und Sonnenverlauf 	 Datum: 	 Zeit: 	 Blindleistungsvorgabe 	 Netzeinspeisung 	 Gebäude-/Dachanlagen oder Lärmschutzanlagen 	 Blindleistung gesamt 	 Eigenverbrauch gesamt 	 Scheinleistung gesamt 	 Netzeinspeisung gesamt 	 Über das  zugrundeliegende Jahresverbrauchsprofil und einem Jahresverbrauch von 	 werden 	 direkt verbraucht. Dies entspricht einer direkten Nutzung der erzeugten Leistung von 	 Die Gesamtbilanz bei Berücksichtigung des Eigenverbrauchs berechnet sich aus der Vergütung des eingespeisten Anteils von 	 , der Stromförderung und den gesparten Bezugskosten durch den Eigenverbrauch. Diese Gesamtbilanz fällt stets höher aus, als dies bei der Volleinspeisung der erzeugten Energie ohne Berücksichtigung des Eigenverbrauchs der Fall ist. 	 Die Angabe des genauen Resultates erfordert zusätzliche Informationen, wie zum Beispiel den Bezugspreis pro kWh und die Solarstromförderung. 	 Eine Berechnung der Gesamtbilanz muss außerhalb von DDS-CAD unter Berücksichtigung der geltenden Stromförderung und Bezugskosten erfolgen. 	 Direkter Eigenverbrauchsanteil des Jahresertrages: 	 Cent 	 Eigenverbrauchsanteil 	 von 	 Link 	 Jahr 	 Jan 	 Feb 	 Mrz 	 Apr 	 Mai 	 Jun 	 Jul 	 Aug 	 Sep 	 Okt 	 Nov 	 Dez 	 Ertrag Photovoltaik AC [Qinv] 	 Ertrag aller Felder AC [Qinv] 	 O 	 S 	 W 	 Dachneigung 	 Modulfeld 	 ü. NN 