BV Meinken 1	A001	NSHV		0 kW	002	001	004	Technik	1	Einspeisung mit Zähler für Indirektmessung	400 V	3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F1	NH2/	630 A	2	NYCWY	240 mm²	5	7,3 m	586,14 A	406,093 kW	3%	0,15%	Einspeisung;#;#	586,14 A	570,09 A	571,12 A	1	2	Zuleitung zu UV  004 Technik	A004	HAK		F1	Bereich	EG - Ebene 2	1	x	N PE	F1	T1				E2	4x240/120mm²
