A004	2	Zuleitung zu Unterverteilung	400 V	3	N PE			1	AC1 - 3 bel. Adern	F1	NH2/	630 A	1	NYCWY	240 mm²	5	7,3 m	586,14 A	406,093 kW	3%	0,15%	Zuleitung zu UV;#;#004 Technik	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	004	Technik	1	x	N PE	F1					Z1	4x240/120mm²
