BV Meinken 1	A002	NSUV		0 kW	002	001	001	Werkstatt	1	Einspeisung mit Absicherung	400 V	3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F1	NH2/	500 A	26	NYCWY	185 mm²	5	15 m	436,99 A	302,754 kW	3%	0,46%	Einspeisung;#;#	436,99 A	436,99 A	436,99 A	30	40	Zuleitung zu NSUV  001 Werkstatt	A001	NSHV		F23	Bereich	EG - Ebene 2	1	x	N PE	F1					E2	4x185/95mm²
