LINK 	 Lüftung von Wohnungen nach DIN 1946-6 	 Abgleich Luftvolumenströme 	 Etage / Bereich / Raum 	 Bezeichnung 	 Fläche 	 Höhe 	 Volumen 	 NL 	 fRzu 	 qv berechnet 	 qv gewählt 	 Volumen nach : 	 Personenanzahl 	 Mindest Gesamtaußenluftvolumenstrom 	 Gesamtabluftvolumenstrom 	 Maximalwert 	 Infiltration 	 Berechnete Abluft 	 gewählte Abluft 	 gewählte Zuluft 	 Reduzierte Lüftung : 	 Intensivlüftung : 	 Lüftung zum Feuchteschutz : 	 Gebäudedaten : 	 Anzahl der Geschosse : 	 Gebäudehöhe: 	 Windgebiet : 	 Luftdichtheit Gebäude : 	 Windstark 	 Windschwach 	 Gebäudetyp: 	 Einfamilienhaus 	 Mehrfamilienhaus 	 Nutzungseinheit: 	 Wohnfläche [ANE]  	 Mittlere Raumhöhe 	 Luftvolumen [VNE] 	 Name NE 	 Anzahl Räume NE 	 Wärmeschutz: 	 Hoch ( Neubau/ Sanierung mind. WSchV 1995) 	 Niedrig ( Gebäudestand vor 1995) 	 notwendig               nicht erforderlich 	 Vorgabewert ( Druckexponent n = 2/3 ) 	 Installationsschacht 	 ohne                mit 	 Feuchteschutz: Gesamt-Außenluftvolumenstrom 	 Luftvolumenstrom durch Infiltration 	 Notwendige Lüftungtechnische Maßnahmen : 	 Einstellwerte für Lüftungsbauteile 	 Einstellwerte 	 Hauptstrang 	 Teilstrang 	 Bauteil 	 Nummer 	 Details 	 Durchmesser 	 Breite 	 Druckverlust 	 Volumenstrom 	 Einstellung 	 Gesamtergebnis 	 Raumliste 	 Strang 	 Teilstrang 	 Geschw. 	 Luftmenge 	 Zeta 	 Länge 	 Dimension 	 B x H (ma) 	 Endbauteil 	 aus Strang 	 Statisch 	 berechnung 	 Artikel 	 Bezeichnung 	 Raumgeometrie 	 Ventile 	 Luftwechsel 	 Räume 	 Ber. 	 Stck 	 Nicht Belüftet 	 Zuluft 	 Abluft 	 Zu- und Abluft 	 Durchströmt 	 Umluft 	 Aussenluft 	 Fortluft 	 Küchenabluft 	 WC- Abluft 	 Garagenabluft 	 Brandgas 	 Raumkennwerte Lüftung 	 Dimensionierung Lüftungssystem 	 Ventilkennwerte Lüftungssystem 	 . Seite von 