LINK 	 Raum-Heizlast 	 Geschoss/ Bereich / Raum 	 Bezeichnung 	 Innentemperatur 	 Mindest-Luftwechsel   	 Abmessungen 	 Raumbreite 	 Raumlänge 	 Raumfläche 	 Geschosshöhe   	 Deckendicke     	 Raumhöhe  	 Raumvolumen   	 Erdreich 	 Tiefe unter Erdreich 	 Erdreichberührter Umfang 	 B'-Wert 	 raumweise  	 Infiltration 	 Luftdichtheit         	 Koeffizient Abschirmklasse 	 Höhe über Erdreich     	 Höhen-Korrekturfaktor    	 Mechanische Belüftung 	 Zuluft-Volumenstrom       	 .-Temperatur 	 .-Korrekturfaktor 	 Abluft-Volumenstrom     	 Überströmung Nachbarräume 	 mech. Infiltration von außen 	 Orientierung 	 Bauteil 	 Anzahl 	 Breite 	 Länge / Höhe 	 Bruttofläche 	 Abzugsfläche 	 Nettofläche 	 grenzt an 	 angrenzende Temperatur 	 Korrektur-      Faktoren 	 U-Wert 	 Korrekturwert Wärmebrücke 	 korrigierter U-Wert 	 Wärmeverlust-    Koeffizient 	 Transmissions-  Wärmeverlust 	 Mindest-Luftvolumenstrom   	 aus natürlicher Infiltration 	 aus mech. Zuluftvolumenstrom 	 aus mech. infiltriertem Volumenstrom 	 thermisch wirksamer Luftvolumenstrom 	 Lüftungswärmeverlust 	 Norm-Heizlast 	 Zusatz-Aufheizleistung 	 Auslegungs-Heizleistung 	 Raumliste 	 Raumnr. 	 Raumbezeichnung 	 Summen  für Gebäude 	 Gesamt 	 Beheizt 	 Summe des Maximums aus 	 Gebäudezusammenstellung   	 Wärmeverlust-Koeffizienten 	 Transmissionswärmeverlust-Koeffizient      	 Lüftungswärmeverlust-Koeffizient           	 Gebäude-Wärmeverlust-Koeffizient      	 Wärmeverluste 	 Lüftungswärmeverluste 	 Gebäudeheizlast 	 Norm-Gebäudeheizlast          	 Zusatz-Aufheizleistung            	 Auslegungs-Heizleistung      	 Bezogene Werte 	 Heizlast / beheizte Gebäudefläche         	 Heizlast / beheiztes Gebäudevolumen     	 wärmeübertragende Umfassungsflächen  	 spez. Transmissionswärmeverlust- Koeffizient    	 Transmissionswärmeverluste (nach außen) 	 DIN EN 12831 Heizlast 	 Dichte 	 Innen 	 Aussen 	 Beschreibung Baustoffe 	 Rsi 	 Rsa 	 Dicke 	 Bauteildicke 	 Flächengewicht 	 Geb. 	 Ausl. 	 und 	 Zuschlag aus Höhenkorrektur 	 Fußbodenaufbau 	 Geschoß 	 HL097 	 HL098 	 HL099 	 HL100 