LINK 	 DIN EN 12831 Heizlast 	 Datum 	 Projektdaten 	 Bauvorhaben 	 Straße 	 PLZ/ Ort 	 Telefon 	 Auftraggeber / Bauherr 	 Name 	 Gebäudedaten 	 Ort 	 Kenngrößen 	 Gebäude/Luftdichtheit der Gebäudehülle 	 Kategorie la (nach EnEV mit raumlufttechnischer Anlage) 	 Kategorie lb (nach EnEV ohne raumlufttechnischer Anlage) 	 Kategorie ll  (mit mittlerer Dichtigkeit) 	 Kategorie lll  (mit wenig Dichtigkeit) 	 Kategorie lV  (mit hoher Undichtigkeit) 	 Wirksame Gebäudemasse* 	 leicht 	 mittelschwer/ schwer 	 Gebäudelage 	 gute Abschirmung 	 moderate Abschirmung 	 Keine Abschirmung 	 Bezogene Werte * (gemäß :                                    ) 	 * Nur ausfüllen, wenn eine Außentemperaturkorrektur vorgenommem werden soll und / oder Wiederaufheizleistungen vorgesehen sind. Pauschal nach 3.6.4 Beiblatt oder Wert aus Rechenverfahren nach EnEV(WSchV) oder genauer Berechnung. 	 Temperaturen 	 Außentemperatur 	 Außentemperaturkorrektur 	 Norm-Außentemperatur 	 Jahresmittel Außentemperatur 	 Innentemperaturen nach 	 Norm 	 Formblatt "Vereinbarungen" 	 Abmessungen 	 Breite  	 Länge  	 Grundfläche 	 Geschossanzahl 	 Gebäudehöhe 	 Erdreich 	 Tiefe der Bodenplatte* 	 Erdreichberührter Umfang           	 Paramter      	 * Werte können raumweise abweichen 	 Grundwassertiefe  	 Faktor Einfluss Grundwasser 	 Faktor zur period. Schwankung 	 Lüftung 	 Luftdichtheit der Gebäudehülle 	 Gleichzeitig wirksamer Lüftungswärmeanteil 	 Wärmebereitstellungsgrad 	 (WRG- System Herstellerangabe oder Grenzwert)  	 Zusatz-Aufheizleistung 	 keine Berechnung 	 Berechnung entsprechend Formblatt "Vereinbarungen" 	 Vereinbarungen 	 Raumnr. 	 Bezeichnung 	 Innentemperatur 	 Mindest-Luftwechsel 	 Absenkzeit 	 Temperatur-             abfall 	 Wiederaufheiz-        zeit 	 Wiederauffheiz-      faktor 	 Nur ausfüllen, wenn Zusatz- Aufheizleistungen vereinbart wurden 	 Norm-Heizlast nach DIN EN 12831 	 ( CAD ermittelt ) 	 ( B`und P raumweise ermittelt ) 	 - 	 Norm Heizlast 	 nach DIN EN 12831 	 BL075 