A003	1	Patchfeld  24 Ports  Cat.6-Verkabelung		1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern					H07V-U				0 A				Patchfeld;#;#							1	x	N PE		A1					
A003	1		48 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				1	KAT7	0,6 mm²	4	9,7 m	0 A		3%	0%	Datendose;#;#006 Büro 2	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	006	Büro 2	1	x	PAIR							4x2x0.6mm²
A003	1		48 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				2	KAT6	0,6 mm²	4	9,9 m	0 A		3%	0%	Datendose;#;#006 Büro 2	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	006	Büro 2	1	x	PAIR							4x2x0.6mm²
A003	1		48 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				3	KAT6	0,6 mm²	4	14,6 m	0 A		3%	0%	Datendose;#;#007 Büro 3	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	007	Büro 3	1	x	PAIR							4x2x0.6mm²
A003	1		48 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				4	KAT6	0,6 mm²	4	14,9 m	0 A		3%	0%	Datendose;#;#007 Büro 3	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	007	Büro 3	1	x	PAIR							4x2x0.6mm²
A003	1		48 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				5	KAT6	0,6 mm²	4	21,5 m	0 A		3%	0%	Datendose;#;#007 Büro 3	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	007	Büro 3	1	x	PAIR							4x2x0.6mm²
A003	1		48 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				6	KAT6	0,6 mm²	4	0 m	0 A		3%	0%	Datendose;#;#							1	x	PAIR							4x2x0.6mm²
A003	1		48 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				7	KAT6	0,6 mm²	4	0 m	0 A		3%	0%	Datendose;#;#							1	x	PAIR							4x2x0.6mm²
A003	1		48 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				8	KAT6	0,6 mm²	4	0 m	0 A		3%	0%	Datendose;#;#							1	x	PAIR							4x2x0.6mm²
A003	1		48 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				9	KAT6	0,6 mm²	4	0 m	0 A		3%	0%	Datendose;#;#							1	x	PAIR							4x2x0.6mm²
A003	1		48 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				10	KAT6	0,6 mm²	4	0 m	0 A		3%	0%	Datendose;#;#							1	x	PAIR							4x2x0.6mm²
A003	1		48 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				11	KAT6	0,6 mm²	4	0 m	0 A		3%	0%	Datendose;#;#							1	x	PAIR							4x2x0.6mm²
A003	1		48 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				12	KAT6	0,6 mm²	4	0 m	0 A		3%	0%	Datendose;#;#							1	x	PAIR							4x2x0.6mm²
A003	1		48 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				13	KAT6	0,6 mm²	4	0 m	0 A		3%	0%	Datendose;#;#							1	x	PAIR							4x2x0.6mm²
A003	1		48 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				14	KAT6	0,6 mm²	4	0 m	0 A		3%	0%	Datendose;#;#							1	x	PAIR							4x2x0.6mm²
A003	1		48 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				15	KAT6	0,6 mm²	4	0 m	0 A		3%	0%	Datendose;#;#							1	x	PAIR							4x2x0.6mm²
A003	1		48 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				16	KAT6	0,6 mm²	4	0 m	0 A		3%	0%	Datendose;#;#							1	x	PAIR							4x2x0.6mm²
A003	1		48 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				17	KAT6	0,6 mm²	4	0 m	0 A		3%	0%	Datendose;#;#							1	x	PAIR							4x2x0.6mm²
A003	1		48 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				18	KAT6	0,6 mm²	4	0 m	0 A		3%	0%	Datendose;#;#							1	x	PAIR							4x2x0.6mm²
A003	1		48 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				19	KAT6	0,6 mm²	4	0 m	0 A		3%	0%	Datendose;#;#							1	x	PAIR							4x2x0.6mm²
A003	1		48 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				20	KAT6	0,6 mm²	4	9,8 m	0 A		3%	0%	Datendose;#;#006 Büro 2	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	006	Büro 2	1	x	PAIR							4x2x0.6mm²
A003	1		48 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				21	KAT6	0,6 mm²	4	9,8 m	0 A		3%	0%	Datendose;#;#006 Büro 2	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	006	Büro 2	1	x	PAIR							4x2x0.6mm²
A003	1		48 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				22	KAT6	0,6 mm²	4	14,7 m	0 A		3%	0%	Datendose;#;#007 Büro 3	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	007	Büro 3	1	x	PAIR							4x2x0.6mm²
A003	1		48 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				23	KAT6	0,6 mm²	4	14,8 m	0 A		3%	0%	Datendose;#;#007 Büro 3	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	007	Büro 3	1	x	PAIR							4x2x0.6mm²
A003	1		48 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				24	KAT6	0,6 mm²	4	5,9 m	0 A		3%	0%	Datendose;#;#004 Technik	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	004	Technik	1	x	PAIR							4x2x0.6mm²
A003	2	Potentialausgleichsleiter	400 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				25	NYM-J	16 mm²	1	0 m	16 A		3%	0%	Potentialausgleich;#;#							1	x								1x16mm²
